**智能收银终端AECR C7产品技术规格**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **技术规格** |
| 处理器 | ARM 64位8核CPU，主频2.0GHz |
| 操作系统 | Android 7.X安全支付系统 |
| 存储 | 2GB RAM + 16GB FLASH  4GB RAM + 64GB FLASH（可选） |
| 支持Micro SD卡，最大可支持128GB |
| 主屏 | 15.6英寸，分辨率1920×1080  电容式触摸屏，支持多点触控 |
| 客屏  （三选一） | 15.6英寸，分辨率1920×1080  可选电容式触摸屏，支持多点触控 |
| 10.1英寸，分辨率1280×800 |
| 7英寸，分辨率1024×600 |
| 打印机  (可选) | 可选高速热敏打印机，打印速度大于67毫米/秒（18行/秒，24点阵字体）  支持宽度为58mm，外径为50mm的纸卷 |
| 摄像头  （可选） | 500万像素，可自动对焦（仅15.6英寸客屏版本） |
| 接口 | 1个Micro SD（TF）卡槽  1个Micro USB调试口  5个USB Type-A口  1个RJ22串口  1个RJ45以太网接口  1个RJ11钱箱接口  1个耳机口 |
| 通讯方式 | * 100M以太网通信 * Wi-Fi通讯，2.4G/5G双频段，支持802.11 a/b/g/n/ac，支持热点 * 支持蓝牙2.1/3.0/4.2，支持BLE |
| 音频 | 内置3W高保真喇叭、支持耳机 |
| 按键 | HOME、MENU、返回、音量+、音量-、电源、钱箱弹出快捷键 |
| 指示灯 | 双色电源指示灯 |
| 环境参数 | 工作温度：-10℃～50℃  储藏温度：-20℃～70℃  相对湿度：10%～90%无凝结 |
| 电源 | 输入：AC 100V-240V～1.2A 50～60Hz  输出：DC 19.0V-20V/2.1A |
| 尺寸（mm） | 15.6寸主显+15.6寸客屏 配置：380(长)x265(宽)x355(高)  15.6寸主显+10.1客屏 配置：375(长)x245(宽)x355(高)  15.6寸主显+7寸客屏 配置：377(长)x220(宽)x355(高) |
| 重量（kg） | 15.6寸主显+15.6寸客屏 配置：净重6.5 kg  15.6寸主显+10.1寸客屏 配置：净重5.0 kg  15.6寸主显+7寸客屏 配置：净重4.5 kg |
| 可选配件 | 人脸识别摄像头  外置厨房打印机  外置标签打印机  外置小票打印机  外置扫描枪  外置MISPOS  外置钱箱  外置鼠标和键盘 |
| 产品认证 | 3C、RoHS、SRRC、WEEE、DGM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

产品配置示意图